|  |  |
| --- | --- |
| 兴仁市人民医院医技楼耳鼻喉科改造工程项目报价表 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 生产厂商（如有） |
| 1 | 011601001001 | 墙体拆除 | 1.砌体名称:24砖墙拆除 2.砌体材质:实心砖砌体 | m3 | 29.33 |  |  |  |
| 2 | 011606003001 | 顶面石膏板吊顶拆 除 | 1.拆除的基层类型:金属 龙骨基层2.龙骨及饰面种类:石膏 板面层拆除 | m2 | 218 |  |  |  |
| 3 | 011605001001 | 地胶拆除 | 1.饰面材料种类:地胶铲 除 | m2 | 90 |  |  |  |
| 4 | 011604001001 | 地面找平铲除 | 1.拆除部位:水泥基自流 平拆除 | m2 | 90 |  |  |  |
| 5 | 011608002001 | 墙面磁粉铲除 | 1.铲除部位名称:墙面瓷 粉铲除 | m2 | 41.5 |  |  |  |
| 6 | 011610001001 | 门拆除 | 1.材质、规格:木门拆除 、规格1\*2.05 | 樘 | 16 |  |  |  |
| 7 | 011602001001 | 原水泥板隔断拆除 | 1.构件名称:原水泥板隔 断拆除2.拆除构件的厚度或规 格尺寸:厚度12mm3.基层:轻钢龙骨架 | m2 | 39.2 |  |  |  |
| 8 | 011614006001 | 窗帘拆除 | 1.拆除部位:窗帘轨拆除 2.尺寸:每道长6000mm， 高3000mm | m | 138 |  |  |  |
| 9 | 01B001 | 废渣清运 | 1.废渣类型:装修垃圾及 拆除废渣2.垂直运距:废渣楼层运 出到地面垂直运输距离 ≤25m3.废渣外运:废渣汽车外 运10km | m3 | 85.6 |  |  |  |
| 10 | 01B002 | 细卫生打扫 | 1.工作内容:房间精细打 扫 | m2 | 838 |  |  |  |
| 11 | 040203004001 | 地面地膜保护 | 1.材料品种:铺设PET塑 料地膜 | m2 | 838 |  |  |  |
| 12 | 030408001001 | 电力电缆 YJY-4X1 6+1X10 | 1.名称:电力电缆2.型号:YJY-4X16+1X10 3.材质:铜芯4.敷设方式、部位:桥架 分接 | m | 20 |  |  |  |
| 13 | 030408001002 | 电力电缆YJY-5X10 | 1.名称:电力电缆2.型号:YJY-5X103.材质:铜芯4.敷设方式、部位:桥架 分接 | m | 20 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 兴仁市人民医院医技楼耳鼻喉科改造工程项目报价表 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 生产厂商（如有） |
| 14 | 030411004001 | 动力电线 BV-25mm 2 | 1.名称:动力电线2.配线形式:穿管暗敷 3.型号:BV-25mm24.材质:铜芯 | m | 320 |  |  |  |
| 15 | 030411004002 | 动力电线 BV-16mm 2 | 1.名称:动力电线2.配线形式:穿管暗敷 3.型号:BV-16mm24.材质:铜芯 | m | 210 |  |  |  |
| 16 | 030411004003 | 6平方电线 | 1.名称:6平方电线2.配线形式:穿管暗敷 3.型号: BV-6mm24.材质:铜芯 | m | 230 |  |  |  |
| 17 | 030411004004 | 4平方电线 | 1.名称:4平方电线2.配线形式:穿管暗敷 3.型号: BV-4mm24.材质:铜芯 | m | 1004 |  |  |  |
| 18 | 030411004005 | 2.5平方电线 | 1.名称:2.5平方电线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号: BV-2.5mm24.材质:铜芯 | m | 1300 |  |  |  |
| 19 | 030411001001 | PVC穿线管 | 1.名称:PVC穿线管2.材质:PVC3.规格:DN20 | m | 1390 |  |  |  |
| 20 | 030411001002 | PVC穿线管 | 1.名称:PVC穿线管2.材质:PVC3.规格:DN32 | m | 320 |  |  |  |
| 21 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架2.规格:150\*100mm3.材质:钢制 | m | 100 |  |  |  |
| 22 | 030404017001 | 集成配电箱 | 1.名称:集成配电箱2.规格:半周长1.5米3.安装方式:距地1.4m安 装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒2.规格:86型 | 个 | 236 |  |  |  |
| 24 | 030502007001 | 网络线 | 1.名称:网络线/光缆2.线缆对数:光缆 ≤12 芯3.敷设方式:管内穿放 | m | 1250 |  |  |  |
| 25 | 030507008001 | 摄像机 | 1.名称:球形摄像机2.类别:彩色 | 台 | 6 |  |  |  |
| 26 | 031001006001 | 给水管DN25 | 1.安装部位:室内安装给 水管 | m | 90 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 兴仁市人民医院医技楼耳鼻喉科改造工程项目报价表 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 生产厂商（如有） |
|  |  |  | 2.材质、规格:PPR-DN25 3.连接形式:热熔4.压力试验及吹、洗设 计要求:管道水压试验 及管道消毒、冲洗 |  |  |  |  |  |
| 27 | 031003001001 | 闸阀DN30 | 1.类型:闸阀2.规格、压力等级:DN30 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 7 |  |  |  |
| 28 | 031001006002 | 下水管道DN110 | 1.安装部位:室内排水管 2.材质、规格:PVC-DN11 03.连接形式:粘接 | m | 86 |  |  |  |
| 29 | 031001006003 | 下水管道DN50 | 1.安装部位:室内排水管 2.材质、规格:PVC-DN50 3.连接形式:粘接 | m | 98 |  |  |  |
| 30 | 011701002001 | 外墙竹架铺设 | 单项脚手架 外脚手架 ≤15m 单排 | m2 | 200 |  |  |  |
| 31 | 011615001001 | 水转开孔 | 1.部位:混凝土墙体钻孔 2.打洞部位材质:钢筋混 凝土楼板3.洞尺寸:钻孔直径132 mm以内 | 个 | 7 |  |  |  |
| 32 | 011615001002 | 水转开孔 | 1.部位:混凝土墙体钻孔 2.打洞部位材质:钢筋混 凝土楼板3.洞尺寸:钻孔直径63mm 以内 | 个 | 7 |  |  |  |
| 33 | 010810001001 | 轨道窗帘 | 1、窗帘轨道制作、安装 铝合金2、窗帘布安装 | m | 60 |  |  |  |
| 34 | 010810001002 | 病床轨道窗帘 | 1、窗帘轨道制作、安装 铝合金2、窗帘布安装 | m | 210 |  |  |  |
| 35 | 010401003001 | 新建墙体 | 1.砌体厚度:12墙2.砖品种、规格、强度 等级:水泥标砖 240× 11 5× 533.墙体类型:水泥砂浆 M 5.0砌筑 | m3 | 37.92 |  |  |  |
| 36 | 011201001003 | 新建墙体砂浆厚度调整挂钢丝网 | 墙面抹灰 抹灰砂浆厚度 调整 挂钢丝网 | m2 | 632 |  |  |  |
| 37 | 011201001004 | 新建墙体墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合 比:20厚1：2现拌水泥砂 | m2 | 632 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 兴仁市人民医院医技楼耳鼻喉科改造工程项目报价表 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 生产厂商（如有） |
|  |  |  | 浆抹灰 |  |  |  |  |  |
| 38 | 010515007001 | 新建墙体砌体内钢 筋加固 | 1.名称:砌体内钢筋加固 2.钢筋种类、规格:A级钢 | t | 0.043 |  |  |  |
| 39 | 011701003002 | 新建墙体砌筑脚手 架 | 单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面 | m2 | 316 |  |  |  |
| 40 | 011201001001 | 糊线槽 | 1.名称:糊线槽2.线槽规格、尺寸:深40 mm、宽45mm3.面层厚度、砂浆配合 比:40厚1：3抗裂砂浆封 槽 | m2 | 11.7 |  |  |  |
| 41 | 011302001001 | 顶面石膏板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨骨架、 间距800mm至1200mm之间 2.面层材料品种、规格: 9.5mm厚石膏板 | m2 | 218 |  |  |  |
| 42 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.名称:天棚喷刷涂料2.腻子种类:腻子2遍3.涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆2遍 | m2 | 1400 |  |  |  |
| 43 | 011701003001 | 天棚面活动脚手架 | 单项脚手架 活动脚手架天棚 | m2 | 1400 |  |  |  |
| 44 | 010503005001 | 门洞过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝 土2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.22 |  |  |  |
| 45 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（门 洞过梁） | 1.类型、部位:门洞过梁 2.钢筋种类、规格:带肋 钢筋≤HRB400 直径≤10 mm | t | 0.03 |  |  |  |
| 46 | 011702009001 | 门洞过梁模板 | 1.名称:门洞过梁模板2.其他:模板安装及拆除 、清理、堆放等 | m2 | 3.24 |  |  |  |
| 47 | 011204003001 | 墙面装饰板 | 1.基层:12厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格 、颜色:冰火板面板 | m2 | 688 |  |  |  |
| 48 | 011701003005 | 墙面活动脚手架 | 单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面 | m2 | 688 |  |  |  |
| 49 | 011502002001 | 墙面装饰板压条 | 1.名称:墙面装饰板压条 2.线条材料品种、规格 、颜色:木质工字条 | m | 1080 |  |  |  |
| 50 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:H=100mm | m2 | 54 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 兴仁市人民医院医技楼耳鼻喉科改造工程项目报价表 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 生产厂商（如有） |
|  |  |  | 2.面层材料品种、规格 、颜色:金属不锈钢踢脚 线 |  |  |  |  |  |
| 51 | 030412001001 | 医疗平板净化灯 | 1.名称:医疗平板净化灯 2.规格:300\*600mm3.类型:吸顶式安装 | 套 | 43 |  |  |  |
| 52 | 010802002001 | 钢质医用门 | 1.名称:钢质医用门 平 开门2.玻璃:防火玻璃 δ6 | m2 | 42 |  |  |  |
| 53 | 011503001001 | 扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格: 铝合金扶手2.栏杆材料种类、规格: 铝合金栏杆 | m | 80 |  |  |  |
| 54 | 011102003001 | 地砖铺设 | 1.结合层厚度、砂浆配 合比:1：2水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格 、颜色:800\*800地砖铺 设 | m2 | 90 |  |  |  |
| 55 | 011501020001 | 护士站吧台 | 1.台柜规格:长5400宽60 0高1200mm2.材料种类、规格:柜体 颗粒板木材3.台面材料:大理石台面 | m | 5.4 |  |  |  |
| 56 | 030404034001 | 照明开关 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 套 | 28 |  |  |  |
| 57 | 030404035001 | 五孔插座 | 普通插座安装 单相 明 插座电流≤15A | 套 | 160 |  |  |  |
| 58 | 030502012001 | 信息插座 | 安装信息插座底盒(接线 盒) 砖墙内 | 个 | 26 |  |  |  |
| 59 | 030502004001 | 电视插座 | 电视插座 暗装 | 个 | 22 |  |  |  |
| 60 | 010401003004 | 12墙体新建 | 1.砖品种、规格、强度 等级:水泥标砖 240× 11 5× 532.砂浆:现拌水泥砂浆 M 5.0砌筑 | m3 | 8.82 |  |  |  |
| 61 | 011201001005 | 12墙体砂浆厚度调 整 挂钢丝网 | 墙面抹灰 抹灰砂浆厚度 调整 挂钢丝网 | m2 | 147 |  |  |  |
| 62 | 011201001006 | 12墙体墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合 比:20厚1：2现拌水泥砂 浆抹灰 | m2 | 147 |  |  |  |
| 63 | 011701003003 | 12墙体砌筑脚手架 | 单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面 | m2 | 73.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 兴仁市人民医院医技楼耳鼻喉科改造工程项目报价表 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 生产厂商（如有） |
| 64 | 011302001002 | 男女卫生间顶面铝 扣板吊顶（300\*30 0） | 1.面层材料品种、规格: 平面、跌级天棚 方型铝 扣板(方、条型)天棚面 层 | m2 | 21 |  |  |  |
| 65 | 011701003004 | 天棚面活动脚手架 | 单项脚手架 活动脚手架天棚 | m2 | 21 |  |  |  |
| 66 | 030412001002 | 300\*300扣板灯 | 1.名称:扣板灯2.规格:300\*300mm | 套 | 10 |  |  |  |
| 67 | 011204003002 | 墙砖铺贴 | 1.砂浆基层:1：2现拌水 泥砂浆粘贴2.面层材料品种、规格 、颜色:300\*600瓷砖墙 面 | m2 | 63.7 |  |  |  |
| 68 | 011102003002 | 地砖铺贴 | 1.砂浆基层:1：2现拌水 泥砂浆粘贴2.面层材料品种、规格 、颜色:300\*300陶瓷地 面砖 | m2 | 21 |  |  |  |
| 69 | 010503005003 | 门洞过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝 土2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.3 |  |  |  |
| 70 | 011702009002 | 门洞过梁模板 | 1.名称:门洞过梁模板2.其他:模板安装及拆除 、清理、堆放等 | m2 | 4.54 |  |  |  |
| 71 | 010515001002 | 现浇构件钢筋（门 洞过梁） | 1.类型、部位:门洞过梁 2.钢筋种类、规格:带肋 钢筋≤HRB400 直径≤10 mm | t | 0.042 |  |  |  |
| 72 | 010904002001 | 防水 | 1.找平层:1：2水泥砂浆 找平2.涂膜厚度、遍数:涂膜 防水 水乳型丙烯酸酯聚 脂布 二布三涂 平面 | m2 | 98 |  |  |  |
| 73 | 010401003003 | 包管 | 1.砖品种、规格、强度 等级:水泥标砖 240× 11 5× 532.砂浆:现拌水泥砂浆 M 5.0砌筑 | m3 | 1.32 |  |  |  |
| 74 | 011201001007 | 包管墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合 比:20厚1：2现拌水泥砂 浆抹灰 | m2 | 22 |  |  |  |
| 75 | 011302001003 | 卫生间预制板安装 | 1.名称:混凝土预制板2.预制混凝土板规格:0. 5\*0.6m | 块 | 70 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 兴仁市人民医院医技楼耳鼻喉科改造工程项目报价表 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 生产厂商（如有） |
|  |  |  | 3.厚度:厚12mm |  |  |  |  |  |
| 76 | 01B003 | 地漏 | 1.名称:地漏2.直径:地漏安装 公称 直径100mm以内3.材质:钢制 | 个 | 7 |  |  |  |
| 77 | 031004006001 | 蹲便器 | 蹲式大便器安装 瓷低水 箱 | 组 | 7 |  |  |  |
| 78 | 031004004001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷2.规格、类型:洗脸盆 立柱式 冷热水 | 组 | 9 |  |  |  |
| 79 | 031003001002 | 水龙头 | 水龙头安装 公称直径20 mm | 个 | 9 |  |  |  |
| 80 | 031004010001 | 花洒 | 成套淋浴器 手动开关 冷热水 | 套 | 1 |  |  |  |
| 81 | 011201003001 | 美缝 | 墙面块料面层 面砖加浆 勾缝≤5mm | m2 | 85 |  |  |  |
| 82 | 010802002002 | 卫生间钢制医用门 | 1.门代号及洞口尺寸:卫 生间钢制医用门 平开门 | m2 | 11.2 |  |  |  |
| 83 | 010805005001 | 玻璃移门 | 1.名称:全玻璃门扇安装 | m2 | 15 |  |  |  |
| 84 | 010512008001 | 污水井修复改造 | 1.名称:污水井修复改造 2.污水井规格:井 井内 径1.20m 井室深1.20m井深1.453.砌筑材料:砖砌污水井 | 座 | 1 |  |  |  |
| 85 | 011602001002 | 地面开槽 | 剔堵槽、沟 混凝土结构宽100mm× 深140mm | m | 15 |  |  |  |
| 86 | 011102003003 | 地面地砖修复 | 1.结合层厚度、砂浆配 合比:1：2现拌水泥砂浆 粘贴2.面层材料品种、规格 、颜色:陶瓷地面砖面层 | m2 | 1.5 |  |  |  |
| 87 | 011201001002 | 卫生间墙面粉糊 | 1.面层厚度、砂浆配合 比:20厚1：2水泥砂浆抹 灰 | m2 | 63.73 |  |  |  |
| 88 | 010904002003 | 防水 | 1.基层处理:基层清理2.找平层:1：2水泥砂浆 找平3.涂膜厚度、遍数:涂膜 防水 水乳型丙烯酸酯聚 脂布 二布三涂 平面 | m2 | 36 |  |  |  |
| 89 | 011204003004 | 墙砖铺贴 | 1.砂浆基层:1：2现拌水 | m2 | 46.8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 兴仁市人民医院医技楼耳鼻喉科改造工程项目报价表 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 报价金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 生产厂商（如有） |
|  |  |  | 泥砂浆粘贴2.面层材料品种、规格 、颜色:300\*600瓷砖墙 面 |  |  |  |  |  |
| 90 | 011102003005 | 地砖铺贴 | 1.砂浆基层:1：2现拌水 泥砂浆粘贴2.面层材料品种、规格 、颜色:300\*300陶瓷地 面砖 | m2 | 18 |  |  |  |
| 91 | 031004004002 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷洗手盆2.规格、类型:1米单盆 | 组 | 2 |  |  |  |
| 92 | 031006014001 | 净水器 | 1.名称:水质净化器2.规格:罐体直径800mm 以内 | 台 |  |  |  |  |
| 93 | 031004006002 | 马桶 | 1.材质:陶瓷2.规格、类型:坐式大便 器安装 连体水箱 | 套 | 1 |  |  |  |
| 94 | 031004007001 | 便池 | 1.材质:陶瓷2.规格、类型:壁挂式小 便器安装 手动开关 | 套 | 2 |  |  |  |
| 95 | 031004013002 | 水箱 | 1.规格:小便槽自动冲洗 水箱安装 容积16.1L | 套 | 2 |  |  |  |
| 96 | 011210001001 | 蹲坑隔断 | 1.骨架、边框材料种类 、规格:浴厕隔断 木龙 骨基层2.隔板材料品种、规格 、颜色:浴厕隔断 木质 饰面板 | m2 | 7.2 |  |  |  |
| 97 | 031007004001 | 热水器 | 1.类型:电热水器安装 挂式2.型号、容量:RS15型 | 台 | 1 |  |  |  |
| 98 | 010802002004 | 卫生间钢制医用门 | 1.门代号及洞口尺寸:卫 生间钢制医用门 平开门 | m2 | 1.6 |  |  |  |
| 99 | 人工费、税费、安装费、运费等其他所有费用 |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计总价 |  |  |

报价单位名称（盖章）

报价人：

联系电话：