智能自助服务终端参数要求

基本参数：

材质：五金结构/钢化玻璃，安装：立式；颜色：白色；

主板参数：

CPU：四核 Cortex-A17，主频最高达 1.8GHz；

GPU：Mali-T 764；

内存：2GB；外存储：8GB；

主板型号：XM.R3288.L；系统：Android 7.1；

屏参数：

尺寸：22寸；

屏显比例：16：9；

分辨率：1920\*1080；

均匀性：>80%；

亮度：250cd/m²；

视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89；

屏寿命：25000 hrs；

I/O接口（外部）：

视频接口：无

音频接口：无

数据接口：无

通信接口:RJ45(100Mbps)

触摸参数：电容触摸（10点触摸）

支持格式

音频格式：MP3/WMA/AAC

 高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4

 图片格式：JPEG/BMP/PNG

功率：

整机额定功率：≤50W

待机功率：≤1W

工作电压：AC220V 50HZ

外围参数

裸机尺寸：约1764\*490\*567 mm；整机净重：约40.5Kg；包装说明：纸箱

整机性能：

麦克风：无

摄像头：无

声音输出：4Ω/2W

喇叭：后置2个

其它功能：支持M1读卡、磁条刷卡、条码扫描、社保读卡、打印、摄像头（可选配）